Протокол работы по коже лица

* Сделайте фотоснимок для записи на одном и том же фоне света и в одном месте.
* Очистите кожу
* Нанесите косметического масла тонким равномерным слоем
* Последовательность обработки лица: челюсть, лоб и верхняя губа, область губ
* По массажным линиям совершить 3-4 прохода

|  |  |
| --- | --- |
| Описание | Параметры |
| Энергия РЧ | 20Дж/см3 - 35Дж/см3 |
| Вакуум (отрицательное давление) | 1-2 |
| Ширина импульса | 1с - 2с |
| Мощность инфракрасного лазера | 4Вт – 10 Вт |

Примечания: уменьшите на 1-2 уровень энергии при воздействии на лоб, скулы и подбородок.

Курс 10 процедур, 1 раз в 10-14 дней



Протокол процедуры области глаз

* Сделайте фотоснимок для записи на одном и том же фоне света и в одном месте.
* Очистите кожу
* Нанесите косметического масла тонким равномерным слоем
* По массажным линиям совершить 2-3 прохода

|  |  |
| --- | --- |
| Описание | Параметры |
| Энергия РЧ | 20Дж/см3 - 25Дж/см3 |
| Вакуум (отрицательное давление) | 1 |
| Ширина импульса | 1с - 2с |

Курс 10 процедур, 1 раз в 10-14 дней



Протокол процедуры на шее

* Сделайте фотоснимок для записи на одном и том же фоне света и в одном месте.
* Очистите кожу
* Нанесите косметического масла тонким равномерным слоем
* По массажным линиям совершить 3-4 прохода

|  |  |
| --- | --- |
| Описание | Параметры |
| Энергия РЧ | 20Дж/см3 - 30Дж/см3 |
| Вакуум (отрицательное давление) | 1 |
| Ширина импульса | 1с - 2с |
| Мощность инфракрасного лазера | 6Вт - 10Вт |



Протокол процедуры по телу:

* Сделайте фотоснимок для записи на одном и том же фоне света и в одном месте.
* Сделайте измерения клиентов для сравнения (см рисунок 1) Измерьте соответственно 3 см, 6 см выше пупка и ниже пупка. Ведите записи клиента
* Выставите параметры для этой зоны
* Разделите живот на четыре части и повторяйте обработку этих областей, чтобы живот, спина, ноги, плечи равномерно нагрелись (см рисунок 2)
* Манипула полностью соприкасается с кожей, нажмите кнопку на манипуле, чтобы начать работу. Для остановки во время работы: просто нажмите кнопку на манипуле
* Спросите клиента о ощущениях тепла, о степени комфорта
* Можно изменить параметры в соответствии

С ощущениями клиента

* Техника восьмеркой (см рисунок 4)
* Техника прямыми линиями (см рисунок 3). Сначала обработайте внешнюю поверхность бедра сверху вниз, слева направо техникой прямыми линиями
* Затем обработайте внутреннюю поверхность бедра

Рисунок 1 Рисунок 2



Рисунок 3 Рисунок 4







Параметры для манипулы №1

|  |  |
| --- | --- |
| Описание | Параметры |
| Энергия РЧ | 40Дж/см3 - 50Дж/см3 |
| Вакуум (отрицательное давление) | 3-8 |
| Ширина импульса | 2с - 3с |
| Мощность инфракрасного лазера | 10Вт - 20Вт |
| Обороты | 18 об/мин — 30 об/мин |

Примечание. Уменьшите на 1-2 уровень энергии от исходного параметра при работе на талии, животе или ребрах.

Параметры манипулы № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Описание | Параметры |
| Энергия РЧ | 35Дж/см3 - 50Дж/см3 |
| Вакуум (отрицательное давление) | 3-7 |
| Ширина импульса | 2с - 3с |
| Мощность инфракрасного лазера | 10Вт - 18Вт |
| Обороты | 18 об/мин — 30 об/мин |

Рекомендации после процедуры:

* Не используйте холодную воду для очистки обработанного участка в течении 8 часов после обработки (кроме лица).
* Не делайте массаж данной области
* Избегайте солярия и принятия солнечных ванн в первую неделю после массажа
* Можно использовать средство по уходу за нежной кожей на обработанной области
* Пить больше воды